|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทอะไหล่** | **อะไหล่** | **คุณลักษณะของอะไหล่** | **ราคา** | **การรับประกัน/การดูแลรักษา** |
| **กลุ่มน้ำมันหล่อลื่น** | **น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์**  **SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16** | * ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ * ป้องกันการก่อตัวของตะกอนยางเหนียวและคราบเขม่า * คงประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย * ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สภาวะการขับขี่ด้วยความเร็วสูง * รุ่นรถที่แนะนำ รถปิกอัพ / รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ | 6 ลิตร ราคา 1,515 บาท 1 ลิตร ราคา 253 บาท |  |
|  | **น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์**  **SAE 10W-30 API CI-4** | * ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ * ป้องกันการก่อตัวของตะกอนยางเหนียวและคราบเขม่า * คงประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย * รุ่นรถที่แนะนำ รถปิกอัพ / รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ | 6 ลิตร ราคา 937 บาท1 ลิตร ราคา 156 บาท |  |
|  | **น้ำมันเครื่อง**  **SAE 15W-40 API CH-4** | * ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอด้วยฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง   ในทุกสภาวะการขับขี่   * ป้องกันการก่อตัวของตะกอนยางเหนียวและคราบเขม่า * รุ่นรถที่แนะนำ รถบรรทุก / รถปิกอัพ | 6 ลิตร ราคา 706 บาท1 ลิตร ราคา 118 บาท |  |
|  | **น้ำมันเกียร์** | * หล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของระบบเกียร์ * ป้องกันการเกิดสนิมของชิ้นส่วนในระบบเกียร์ * ระบายความร้อนภายในระบบเกียร์ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ |  |
|  | **น้ำมันเบรก** | * ส่งถ่ายแรงดันไปยังลูกสูบเบรกเพื่อทำการชะลอความเร็วหรือหยุดรถ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบหรือเปลี่ยนทุกๆ  20,000 กม. หรือ 24 เดือน(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) |
|  | น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ | * ช่วยส่งถ่ายกำลังการหมุนพวงมาลัยทำให้บังคับทิศทางการขับขี่ได้ง่ายขึ้น | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนหรือ เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม.  หรือ 24 เดือน  (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) |
|  | **น้ำยาหล่อเย็น** | * ช่วยถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ * ป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อน้ำและป้องกันสนิมภายในระบบหล่อเย็น | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มไส้กรอง** | **ไส้กรองน้ำมันเครื่อง** | * กรองสิ่งสกปรกในน้ำมันเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพ   การหล่อลื่นและการไหลเวียนของระบบหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ควรเปลี่ยนทุกๆ  20,000 กม. หรือ 12 เดือน |
|  | **ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง** | * กรองและดักสิ่งสกปรกในน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดเพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | เปลี่ยนใหม่เมื่อไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงติด หรือเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน |
|  | **ไส้กรองอากาศ** | * กรองดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการเสียหายของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนและเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม.  หรือ 24 เดือน |
|  | **ไส้กรองแอร์** | * กรองดักฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปภายในระบบปรับอากาศ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนและเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม.  หรือ 12 เดือน |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มช่วงล่าง** | **โช้กอัพ** | * ลดแรงกระแทกและช่วยในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่ * ช่วยรักษาการทรงตัวของรถขณะขับขี่บนทางโค้งหรือหลบหลีกสิ่งกีดขวาง | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ถ้าตรวจสอบพบการรั่วซึมให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทันที |
|  | ลูกปืนล้อ | * รองรับน้ำหนักและลดแรงเสียดทานจากการหมุนของล้อ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | เปลี่ยนจาระบีลูกปืนล้อ ทุกๆ 30,000 กม.  หรือ 18 เดือน  (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มเบรกและคลัตซ์** | **ผ้าเบรก** | * ช่วยสร้างแรงเสียดทานกับจานเบรกเพื่อชะลอความเร็วหรือหยุดรถ | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบทำความสะอาดทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน  (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) |
|  | **คลัตช์** | * ตัดต่อกำลังจากเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนเกียร์และลดการสั่นสะเทือนขณะตัดต่อกำลัง | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | ตรวจสอบระยะฟรีและช่วงเหยียบ  ของคันเหยียบคลัตช์ ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนหรือ เปลี่ยนน้ำมันคลัตช์ทุกๆ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มยางและแบตเตอรี่** | **ยางรถยนต์** | * รับน้ำหนักรถ และการบรรทุก * เปลี่ยนทิศทาง * ถ่ายทอดแรงพลังการ * ขับเคลื่อนและหยุดลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนน | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | เช็กความลึกร่องดอกยางรถ |
|  | **แบตเตอรี่รถยนต์** | \*ข้อมูลยังไม่update\* | ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ | พร้อมรับประกันนานถึง 18 เดือน หรือ 30,000 กิโลเมตร!\*  \*หมายเหตุ เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด |
|  |  |  |  |  |